|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***Załącznik nr 2 Przedmiar robót*** |

 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena netto |
| **1.** | **Roboty w zakresie naprawy dróg kod CPV 45233142-6** |
| 1. d.1 | Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg bitumicznych | m² | 32,00 |  |  |
|   |  **Razem netto:** |   |   |   |   |
|   | **Razem brutto:** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Umocnienie rowu odwadniającego wzdłuż drogi w miejscowości Węglów**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena netto |
| **1.** | **Roboty odwadniające i nawierzchniowe kod CPV 45232451-8** |
| 1. d.1 | Umocnienie skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi typu MEBA, wypełnienie wolnych przestrzeni humusem, podsypka piaskowa gr. 5 cm i i odmulenie rowu przed ułożeniem płyt ażurowych na długości 56 m [(56 m x (0,4 m + 0,4 m + 0,4 m]  | m² | 67,2 |  |  |
|   |  **Razem netto:** |   |   |   |   |
|   | **Razem brutto:** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Naprawa dróg o nawierzchni nieulepszonej z mieszanki kruszyw i żużla wielkopiecowego**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót |  Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena netto |
| **1.** | **Roboty w zakresie naprawy dróg kod CPV 45233142-6** |
| 1. d.1 | Transport kruszywa 4-31,5 mm ( cena kruszywa + transport) | t | 120 |  |  |
| 2. d.1 | Wyrównanie dróg o nawierzchni nieulepszonej równiarką | godz. | 8 |  |  |
| 3. d.1 | zawałowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej walcem wibracyjny samojezdnym | godz. | 8 |  |  |
| 4. d.1 | Transport żużla wielkopiecowego (cena żużla + transport)  | t | 40 |  |  |
|   |  **Razem netto:** |   |   |   |   |
|   | **Razem brutto:** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Remont dojazdu do mostu na drodze gminnej w miejscowości Marcinków**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena netto |
| **1.** | **Roboty przygotowawcze kod CPV 45110000-1** |
| 1. d.1 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie | m² | 54 |  |  |
| 2. d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm  | m² | 54 |  |  |
| 3. d.1 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr. 15 cm | m² | 54 |  |  |
| **2.** | **Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne kod CPV 45110000-1** |
| 4. d.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. Kat. I-II z transportem urobku na odl. Do 5 km 54 m² x 0,60 m= 32,4 | m³ | 32,4 |  |  |
| **3.** | **Podbudowy kod CPV 45000000-7** |
| 5. d.3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m² | 54 |  |  |
| 6. d.3 | Podbudowa wykonana ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu grubość 15 cm Rm=1,5 Mpa | m² | 54 |  |  |
| 7. d.3 | Podbudowa wykonana ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu grubość 60 cm Rm=2,5 Mpa mnożnik obmiaru \* 4  | m² | 54 |  |  |
| 8. d.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. Po zagęszczeniu 20 cm | m² | 54 |  |  |
| 9. d.3 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. Po zagęszczeniu 8 cm | m² | 54 |  |  |
| **4.** | **Nawierzchnie kod CPV 45000000-7** |
| 10. d.4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa grubość po zagęszczeniu 5 cm KR3 | m² | 54 |  |  |
| 11. d.4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych żwirowo - piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR3 | m² | 54 |  |  |
| **5.** | **Roboty wykończeniowe kod CPV 45000000-7** |
| 12. d.5 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - uzupełnienie poboczy | m² | 24 |  |  |
|   |  **Razem netto:** |   |   |   |   |
|   | **Razem brutto:** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Uzupełnienie ubytków w poboczach kruszywem łamanym przy ulicy Szkolnej w Parszowie**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena netto |
| **1.**  | **Roboty Wykończeniowe kod CPV 45000000-7** |
| 1. d.1 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - uzupełnienie poboczy 1000x0,5 | m² | 500 |  |  |
|   | **Razem netto:** |   |   |   |   |
|   | **Razem brutto:** |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnej - ulica Ciecierówka w Wielkiej Wsi**
 |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. | Cena netto |
| **1.**  | **Roboty w zakresie naprawy dróg kod CPV 45233142-6** |
| 1. d.1.  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z asfalto - betonu | m² | 307,42 |  |  |
|   |  **Razem netto:** |   |   |   |   |
|   | **Razem brutto:** |   |   |   |   |

**Łącznie netto:**

**Łącznie brutto:**

**Podatek VAT:**