***Załącznik nr 2 Przedmiar robót***

**Utwardzenie terenu przy ulicy Szkolnej w Parszowie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. | Cena netto |
| 1 | **Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne Kod CPV** **45110000-1** |
| 1d.1 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), gr. warstwy 10 cm odwozem na odl. do 58 m x 18,6 m | m3 | 148,8 |  |  |
| **2** | **Roboty odwadniające Kod CPV 45232452-5** |
| 2d.2 | Wykonanie przepustu z rur PEHD o śr. 50 cm i dł. 20 m na ławie z kruszywa wraz z zasypką i zagęszczeniem | m | 20 |  |  |
| **3** | **Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Kod CPV 45233222-1** |
| 3d.3 | Wbudowanie krawężników na płask na ławie betonowej z oporem | m |  18 |  |  |
| 4d.3 | Wbudowanie krawężników na ławie betonowej z oporem | m | 32 |  |  |
| 4d.3 | Ułożenie kostki brukowej betonowej kolor o gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 126 |  |  |
| 5d.3 | Profilowanie i zagęszczenie kryta pod parking  | m2 | 148,8 |  |  |
| 6d.3 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm z mechanicznym zagęszczeniem | m2  |  126 |  |  |
| 7d.3 | Wykonanie podbudowy z kruszywa 0 – 31,5 mm o gr 15 cm z mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 126 |  |  |