Załącznik nr 3

OR. 271.5.2020

…………………………….. ……………………………..

(pieczęć firmowa oferenta) (miejscowość, data)

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Wykonanie i montaż mebli do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Parszowie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena Jednostkowa brutto w zł** | **Wartość pozycji brutto w zł** |
|  | Zabudowa – szafa na naczynia  Wymiary ok. 2400x1420x660 mm. Szafa z drzwiami przesuwnymi, wykonana z płyty laminowanej o zwiększonej odporności na ścieranie, krawędzie oklejone na gorąco, wtapiane PCV. Posiada 1 parę drzwi w ramach aluminiowych, na kółkach gumowych łożyskowanych. W środku podzielona pionowo na 2 sektory, 8 półek w środku (po 4 półki w każdym sektorze). | szt. | 1 |  |  |
|  | Zabudowa niska typu wyspa na zastawę stołową  Wymiary ok. 1350x800x825 mm. Szafka na nóżkach o udźwigu 250 kg na jedną nóżkę, wykonana z płyty laminowanej o zwiększonej odporności na ścieranie, krawędzie oklejone na gorąco, wtapiane PCV. Posiada blat roboczy o grubości 38 mm, zawiasy i szuflady z cichym domykiem, uchwyty stalowe, cokoły dopinane z uszczelką. W środku podzielona na sektory w taki sposób aby osiągnąć następujący układ: z jednej strony 2 szuflady oraz 2 pary drzwi, bez półek w środku; z drugiej strony 2 pary drzwi z 1 półką w środku. | szt. | 1 |  |  |
|  | Szafka pod zlew  Wymiary ok. 800x500x500 mm, wykonana pyty laminowanej o zwiększonej odporności na ścieranie, krawędzie oklejone na gorąco, wtapiane PCV. Posiada zawiasy z cichym domykiem, uchwyty stalowe, 1 parę drzwi. | szt. | 1 |  |  |

……………………………………………

(podpis Wykonawcy)