Załącznik nr 1a

OR. 271.2.2021

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”**

***Część I – dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego do stołówki szkolnej***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** |
|  | Kuchnia gastronomiczna gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem gazowymWym. 1300x700x850 mm, moc całkowita 40,5 kW, moc palników 36,5 kW, moc piekarnika 4,0 kW, rodzaj gazu: gaz ziemny, propan, propano – butan. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada zapalacz elektryczny obsługujący trzon i piekarnik.Trzon gazowy: palniki dwukoronowe o mocy: 1x3,5 kW, 2x5,0 kW, 2x7,0 kW, 1x9,0 kW, zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”, wyjmowane płyty podpalnikowe, emaliowane ruszty, rurowe przyłącze gazu ½, nóżki z regulacją wysokości.Piekarnik: zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, rurowe przyłącze gazu ½, zakres temperatur: 130-270˚C, wym. wewnętrzne 530x450x300 mm, poj. 4xGN 1/1. | szt. | 1 |
|  | Patelnia gastronomiczna elektrycznaWym. 900x960x850 mm, wym. wewnętrzne misy 785x625x170 mm, poj. 72 l, moc 12 kW. Wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Posiada specjalny moduł zakończony korbą pozwalający na płynne i równomierne przechylanie przy zlewaniu oleju, termostat pozwalający na utrzymanie temperatury w zakresie 50-275˚C, zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury oraz świecącą lampkę sygnalizacyjną na przednim panelu. Zasilanie 3 NPE 400 V 50 Hz. | szt. | 1 |
|  | Obieraczka do ziemniakówWym. 460x500x800 mm, wsad 7 kg, wydajność 150 kg/h, moc 510 W, napięcie 400 V. Wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Posiada wymienny dysk i ściany bębna o właściwościach ściernych, pokrywę z akrylowym wizjerem, wyłącznik bezpieczeństwa, boczne odprowadzenie miazgi, timer. | szt. | 1 |
|  | Separator do obieraczki do ziemniakówWym. 325x175x200 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. | szt.  | 1 |
|  | Taboret gastronomiczny gazowy 1-palnikowy**Wym. 600x600x380 mm**, rodzaj gazu: gaz ziemny, propan, propano – butan. Wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Posiada palnik dwukoronowy o mocy 9 kW, zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym, możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”, rurowe przyłącze gazu ½, nóżki z regulacją wysokości. | szt. | 1 |
|  | Szafa chłodnicza nierdzewnaWym. 600x600x1850 mm, poj. 350 l, poj. netto 265 l, moc 110 W, napięcie 230 V, zakres temperatur 0-10˚C, klasa klimatyczna 4, klasa energetyczna C, automatyczne odszranianie, elektroniczne sterowanie. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. W komplecie 3 półki o wym. 505x365 mm. | szt. | 1 |
|  | Naświetlacz do jajWym. 358x512x255 mm, moc 78 W, napięcie 230 V, czas sterylizacji 150 s, jednorazowa dezynfekcja 30 szt. jaj, żywotność lampy 11 tys. godzin. Obudowa i kratka wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażony w automatyczne wyłącznie lamp przy otwartej szufladzie oraz zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem lamp UV. | szt. | 1 |
|  | Zmywarko – wyparzarka Wym. 565x665x835 mm, moc 4,9/3,4 kW, napięcie 230/400 V, długość cyklu pracy 120/180 sek. Wykonana ze stali nierdzewnej. Wyposażona w jelitkowy dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabłyszczającego, sterowanie elektromechaniczne. Posiada funkcję wyparzania w 90˚C, kontrolki temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco – płuczących. Zużycie wody podczas jednego cyklu pracy 2,5 l. W zestawie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła, pojemnik na sztućce, 1 l płynu do mycia oraz 1 l płynu do nabłyszczania. | szt.  | 1 |
|  | Wózek kelnerski 3-półkowyWym. 900x590x930 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w 3 półki wyłożone materiałem dźwiękochłonnym, 4 skrętne kółka, dodatkowe hamulce przy 2 kółkach. Maksymalne obciążenie każdej półki 50 kg, odległość między półkami 295 mm.  | szt. | 2 |
|  | Okap przyścienny Wym. 210x100x45 cm, kształt skrzyniowy ścięty. Wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,8-1 mm. Wyposażony w filtry wychwytujące tłuszcz, kranik spustowy do usuwania nadmiaru tłuszczu i wilgoci, króćce przyłączeniowe oraz wentylator. | szt. | 1 |
|  | Szafa magazynowa dwudzielnaWym. 140x60x200 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,8-1 mm. Posiada drzwi przesuwne, w każdej części 1 półkę montowaną na stałe, regulowane nóżki w zakresie -1 do +2 cm. | szt. | 1 |
|  | Stół roboczy z szafką i blokiem szufladWym. 170x70x85 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,8-1 mm. Posiada 2 szuflady o wym. 44x46,5x44/18 cm, szafkę z 1 półką i drzwiami otwieranymi, rant tylny o wys. 4 cm, blat wygłuszony płytą wiórową. | szt.  | 1 |
|  | Stół roboczy z szafką i szufladąWym. 130x70x85 mm. Wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,8-1 mm. Posiada 2 szafki z drzwiami otwieranymi i małą szufladę pod blatem, rant tylny o wys. 4 cm, blat wygłuszony płytą wiórową. | szt. | 1 |
|  | Szafka wisząca 100x40x60 cmWym. 100x40x60 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,8-1 mm. Posiada drzwi przesuwne i 1 półkę wewnątrz. | szt. | 1 |
|  | Szafka wisząca 80x40x60 cmWym. 80x40x60 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, grubość blachy 0,8-1 mm. Posiada drzwi przesuwne i 1 półkę wewnątrz. | szt. | 1 |
|  | Garnek 17 l z pokrywkąPoj. 17 l, wys. 22 cm, Ø 32 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej, ścianki o grubości 0,8 mm. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich o grubości 3 mm. W zestawie pokrywka. | szt. | 3 |
|  | Garnek 15 l z pokrywkąPoj. 17 l, wys. 19 cm, Ø 32 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej, ścianki o grubości 0,8 mm, powierzchnia zewnętrzna w całości satynowa. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich. W zestawie pokrywka. | szt. | 3 |
|  | Garnek 22,4 l z pokrywkąPoj. 22,4 l, wys. 22 cm, Ø 36 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich. W zestawie pokrywka. | szt. | 2 |
|  | Garnek 10 l niski z pokrywkąPoj. 10 l, wys. 13 cm, Ø 32 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich. W zestawie pokrywka. | szt. | 2 |
|  | Garnek 33 l wysoki z pokrywkąPoj. 33 l, wys. 35 cm, Ø 35 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej, ścianki o grubości 1,0 mm. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich o grubości 5 mm. W zestawie pokrywka. | szt. | 2 |
|  | Garnek 50 l wysoki z pokrywkąPoj. 50 l, wys. 40 cm, Ø 40 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej satynowej. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich o grubości 4 mm. W zestawie pokrywka. | szt. | 3 |
|  | Garnek 71 l wysoki z pokrywkąPoj. 71 l, wys. 45 cm, Ø 45 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej, ścianki o grubości 1,0 mm. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich o grubości 5 mm. W zestawie pokrywka. | szt. | 3 |
|  | Garnek 100 l wysoki z pokrywkąPoj. 100 l, wys. 48 cm, Ø 53 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/10. Posiada wielowarstwowe dno typu sandwich. W zestawie pokrywka. | szt. | 2 |
|  | Chochla 0,12 lPoj. 0,12 l, dł. 29,5 cm, Ø 8 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Brak nitów i łączeń. | szt. | 10 |
|  | Chochla 0,25 lPoj. 0,25 l, dł. 38 cm, Ø 10 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Brak nitów i łączeń. | szt.  | 10 |
|  | Kubek szklanyPoj. 250 ml, wys. 8,9 cm, Ø 7,2 cm. Wykonany z przezroczystego szkła arcoroc, hartowany. | szt. | 100 |
| 1. stó
 | Miska stalowa 3 lPoj. 3 l, wys. 9,5 cm, Ø 28 cm. Wykonana ze stali polerowanej. | szt. | 3 |
|  | Miska stalowa 5 lPoj. 5 l, wys. 10,5 cm, Ø 31 cm. Wykonana ze stali polerowanej. | szt. | 3 |
|  | Miska stalowa 8,2 lPoj. 8,2 l, wys. 15 cm, Ø 32 cm. Wykonana ze stali polerowanej. | szt. | 5 |
|  | Taca bankietowa Wym. 32,5x53 cm, wys. 1,7 cm. Wykonana z polerowanej stali nierdzewnej z satynowym rantem. | szt. | 10 |
|  | Tarka 4-stronnaWym. 9x6,5x20 cm,. wys. 20 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej. | szt. | 3 |
|  | Nóż do jarzynDł. 20,5 cm. Posiada ząbkowane ostrze o długości 10 cm, uchwyt z polipropylenu w kolorze zielonym. | szt. | 5 |
|  | Nóż do mięsaDł. 29 cm. Posiada ostrze o długości 15 cm, uchwyt z polipropylenu w kolorze czerwonym. | szt. | 5 |
|  | Nóż uniwersalny Dł. 16 cm. Wykonany ze stali walcowanej. Posiada rączkę z tworzywa w kolorze niebieskim. | szt. | 5 |
|  | Obieraczka do warzywDł. 12,5 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada falowane ostrze o długości 5,5 cm. | szt. | 3 |
|  | Łyżka cedzakowa Dł. 40 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej. Brak nitów i łączeń. | szt. | 3 |
|  | Łopatka kątowaDł. 37 cm, powierzchnia robocza 20x7,5 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej, rączka z tworzywa. | szt. | 3 |
|  | Łopatka z poliamiduDł. 35 cm, powierzchnia robocza 10x9 cm. Wykonana z poliamidu i włókna szklanego. Odporna na temperaturę do 220˚C.  | szt. | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ł
 | Rozdrabniarka do jarzynWym. 54x24x45 cm, wydajność 40 kg/godz., moc 0,55 kW, zasilanie 230 V. Wykonana ze stopu aluminium. Posiada 2 otwory wsadowe: owalny do większych warzyw o wym. 16x7,5 cm i okrągły, cylindryczny o Ø 5 cm – do warzyw długich i delikatnych. W zestawie 5 tarcz: do wiórków – 3 mm, 4,5 mm i 7 mm oraz do plastrów 2 mm i 4 mm. | szt. | 1 |
|  | Gofrownica elektrycznaWym. 48x32x22,6 cm, moc 2,2 kW, napięcie 230 V. Służy do wypieku gofrów typu brukselskiego – prostokątnych 3x5 kratek. Posiada żeliwną powłokę nieprzywierającą, termostat do regulacji temperatury, izolowany uchwyt. W zestawie szpikulec do wyjmowania gofrów. | szt. | 1 |